## ДО

**АДИМЕКС 2000 ООД**

**ЕИК: 130342726**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет: **"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГЛАВИ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ -1 брой"**

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГЛАВИ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ -1 брой"**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **АДИМЕКС 2000** | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  **"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГЛАВИ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ -1 брой", състояща се от следните компоненти**:   1. **МАШИНА ЗА ПРЕЦИЗНО ШЛАЙФАНЕ НА КЛАПАНИ**   Машината има възможност да шлайфа фаските и стеблата на клапаните, които се позиционират бързо, посредством сменяеми цанги.     * Шлайфащ диск с размери:150 х 25 х 25 mm;   -Държач на устройството за заточване на диска (диамант – опция);  -Ъгъл на обработка 20 -60 0  -Макс. диаметър на клапана 90mm;  -Променлива скорост на въртене на клапана  -Променлива скорост на шлайфащия диск  **2. СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА ХЕРМЕТИЧНОСТТА**  **НА ЦИЛИНДРОВИ ГЛАВИ ЗА ДВГ**  възможност за бързо и лесно откриване на пукнатини в цилиндровите глави, имитирайки работното им състояние.     * Автоматичен програматор за време: 120мин. * Скорост на въртене: 4 RPM * Електронен температурен регулатор * Подгревател 2 х 4,5 kW / 380V * 3 фази, 50 Hz; * Хидравличен мотор 0.75kW * Мотор за въртене 0.18kW * Сервизни инструменти * Инструкция за експлоатация * Максимални размери на главата 1350 х 415 х 300mm * Плексигласова плоча 500 x 250 x 30mm Плексигласова плоча 800 x 250 x 30mm Гумен лист 500 x 500 x 3 mm Гумен лист 500 x 500 x 8 mm   **3. МАШИНА ЗА ЧЕЛНО ШЛАЙФАНЕ НА ЦИЛИНДРОВИ ГЛАВИ НА ДВГ**  челен шлайф за автомобилни глави и цилиндрови блокове на ДВГ от чугун, стомана или алуминий с възможности за груба и окончателна обработка с различни по вид абразивни структури.  Предлагат се различни шлифовъчни сегменти за стомана, алуминий, чугун.  В основната комплектация са включени:   * Комплект 2 бр. успоредни супорти 135 x 420 mm * Комплектована работна глава с автоматично управление * Комплект от два вида клеми х 4 бр. ( общо 8 бр.) за цилиндрови блокове и глави * универсален супорт за цилиндрови глави * Държач за инструменти   4. МАШИНА ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА ЛЕГЛАТА НА КЛАПАНИТЕ ЗА ДВГ  Хидравлична система за захващане на главите  Конусен адаптер за глава на държача на инструменти  Универсално приспособление за преобръщане в комплект със затягащи устройства  Приспособление за подравняване на главата  Система за регулиране наклона на главата  Индикатор с диам. 40 mm  Оборудване за разстъргване на легла за клапани на автомобили от 16 до 68 mm (вкл. набор от 14 режещи ножчета, 3 държача за режещи ножчета, 17 пилота и 3 пружини )  Оборудване за разстъргване на легла за клапани на камиони oт 68-80 mm   |  |  | | --- | --- | | **Работни размери** |  | | Работна дължина на цилиндровите глави | 1200mm | | Мин. диаметър на леглата на клапаните | 16 mm | | Макс. диаметър на леглата на клапаните | 80 mm | | **Геометрични размери** |  | | Мин. диаметър на гнездата за пулове | 25 mm | | Макс. диаметър на гнездата за пулове | 100 mm | | Макс. ход на шпиндела | 200 mm | | Наклон на главата | 15° | | Обороти на шпиндела | 800RPM | |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  **Минимум 12 месеца** |  |  |
| Време за идентификация на проблем:  **Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за идентификация на проблем, считано от момента на подаване на сигнал от страна на Възложителя.**  **Времето за идентифициране на проблем следва да бъде посочено в работни дни** |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  **Техническа документация и ръководство за експлоатация** |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  / |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  **Кандидатът да осигури обучение за работа с оборудването за своя сметка.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  */* |  |  |
| Други: / |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | **"ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГЛАВИ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ -1 брой"** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)